江苏理工学院泵房生活给水、消防主泵房给水系统、排涝泵房等年度维保采购项目

招标文件 

项目编号：XEYSSQ20261005

采购人： 江苏理工学院

  2026年10月
招标公告
一、项目概况
项目编号：XEYSSQ20261005
项目名称：泵房生活给水、消防主泵房给水系统、排涝泵房等年度维保

预算金额：3.8万元/年
最高限额：3.8万元/年
采购需求：详见招标文件。

服务期限：2年，2026.11.22-2028.11.21（若遇学校搬迁，以老校区彻底搬离为截止日）。

本项目不接受联合体。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目不接受分支机构参与投标；

3.2其他特定资格要求：无

三、投标文件递交截止时间及开标时间
截止时间： 2026年10月27日9点00分（北京时间）

地    点：江苏理工学院3-111室
联系人及电话：陆老师     0519-86953753
开标时间：2026年10月27日9点30分（北京时间）
四、投标文件

1.营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件（三证合一后只需提供营业执照副本）。
2.法定代表人身份证复印件。

3.授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）（附件一）

4.授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）

5.报价表。（附件二）
6.分项报价表。（附件三）

      7.招标文件中要求的其他材料。
投标文件一式贰份，不论供应商中标与否，投标文件均不退回；以上所有材料均须加盖公章；投标文件递交时必须密封并在封口处加盖骑缝章，否则视为无效响应。（凡递交投标文件则视为完全响应采购人所有需求）
五、其他补充事宜

1.对招标文件需要进行澄清或有异议的供应商，均应在2026年10月22日17：00前按文件中的通讯地址，以书面形式并加盖公章递交采购人，否则视为无有效澄清或无异议。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，采购人将通过公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的报价失误责任由供应商自负。

六、由该采购申请部门组成招标评审小组，对投标报价单位报价进行评审后，确定中标单位。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
采购人信息
名   称：江苏理工学院
地   址：常州市钟楼区中吴大道1801号
采购联系人：陆老师  
电话：0519-86953753
总  则
一、招标项目

详见招标公告

二、投标人的资格要求

详见招标公告

三、投标费用

无论招投标结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

四、招标文件

１.招标文件的组成 

本文件及依法对本文件所作的书面更正内容均为招标文件的组成部分。

２.招标文件的更正

投标人在收到招标文件后，如有疑问需要询问和澄清，应于2026年10月22日17:00前以书面形式向采购人提出，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。采购人做出的澄清或修改将以更正公告形式通知所有投标人。

招标文件各项条款最终解释权归采购人，投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

采购人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有投标人。

采购人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并以更正公告形式通知所有投标人。

更正公告以江苏理工学院招投标办公室部门网站所发布的内容为准。

3.招标文件中采购需求部分由采购人负责制定，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

五、投标人的义务

1.投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之采购需求和有关说明，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3.投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，损害采购人或者其它投标人合法权益。投标人不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.投标人在投标截止时间前，对所提交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
投标报价

一、报价须知

投标总价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

二、采购报价方式

1．报价货币为人民币，评议时以人民币为准。 

2．报价人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

项目需求

一、采购项目内容及服务期限： 
项目内容：泵房生活给水、消防主泵房给水系统、排涝泵房等年度维保。

服务期限：2年，2026.11.22-2028.11.21（若遇学校搬迁，以老校区彻底

搬离为截止日，提前15个工作日书面通知成交供应商，合同自行终止）。

二、服务要求：
中标供应商建立巡检记录表，按照月度计划要求执行，巡检完成需由采购人签字确认方才有效，否则视为缺勤。缺勤记录大于3次，采购人有权终止合同并扣除相应月维保费用。

中标供应商每月反馈维保情况，发现问题及时提出整改意见，保证随时发现和解决问题，确保设备无隐患运行。

保养项目及周期

供应商所做的工作为：维修 □    保养■

	维保项目
	维保周期
	数量

	水密封组件清洁
	壹年
	1套/台

	电机轴承清洗，添加润滑脂
	壹年
	1次/台

	流体部件磨损检测，除锈
	壹年
	1次/台

	运动部件更换，添加润滑脂
	壹年
	适量

	泵组外观除锈，除垢，喷漆
	壹年
	1次/台

	电柜重要部件深度除尘，检测性能
	壹年
	1次/台

	主阀门阀杆添加润滑脂
	壹月
	适量

	电机绝缘，功率衰减检查
	壹月
	1次/台

	电柜功能检查，测试
	壹月
	1次/台

	运行温度，电流，压力检查
	壹月
	1次/台

	泵组除尘，清洁
	壹月
	1次/台

	控制柜组除尘，清洁
	壹月
	1次/台

	泵房清洁
	壹月
	1次/台

	泵房运行记录记载
	壹月
	1次/台

	消防巡检
	壹月
	1次/台


三、维保及备件供应：
维保：中标供应商在维保过程中,必须坚持以维修为主的原则，确实需要更换零件时(不属于免费范围的)，应提交书面申请，由双方共同论证确定，待使用方认可后方可实施。维修完成后的配件需交由使用方处理，不得私自处理。
备件供应：中标供应商必须建立相关设备的易损配件库及库存清单,配件库不得少于合同金额的10%。采购人有权随时检查配件库存状态。

中标供应商在维保过程中，使用的免费配件，质量必须达到或超过厂家设计要求，不得使用假冒伪劣商品。一经发现，将自动取消下一年度的维保资格。

技术服务：中标供应商服务承诺严格按照维保准则执行，在维保期间检测发现其他非免费主要配件损坏，免维修人工费，材料价格需经采购人确认。

如果机器故障等，中标供应商必须2小时安排人员到现场。(特殊情况立即响应)。由于中标供应商维保工作不及时或不到位，导致需维保的机器不能正常运行或造成事故的。经双方协商，中标供应商承担相应的赔偿责任。

免费配件目录

	项目
	配件名称

	水泵
	散热风扇

	
	机械密封

	
	叶轮环

	
	泵盖密封圈

	
	填料密封

	
	进出口法兰密封

	
	隔震橡胶垫

	
	压力表

	
	电机接线柱

	
	遥控浮球阀

	
	液位浮球阀

	
	排气阀（<ø10mm）

	水泵控制柜
	断路器

	
	接触器

	
	热继电器

	
	时间继电器

	
	中间继电器


四、维保准则：
1. 通用要求

1.1 中标供应商必须建立巡检记录表，按照月度计划要求执行，巡检完成需由使用单位人员签字确认方才有效，否则视为缺勤。缺勤记录大于3次，采购人有权终止合同并扣除相应月维保费用。

1.2 中标供应商必须建立相关设备的易损配件库及库存清单，配件库存不得少于合同金额的10%。采购人有权随时检查配件库存状态。

1.3 中标供应商在维保过程中，使用的免费配件，质量必须达到或超过厂家设计要求，不得使用假冒伪劣商品。一经发现，将自动取消下一年度的维保资格。

1.4 中标供应商在维保过程中，必须坚持以维修为主的原则，确实需要更换零件时（不属于免费范围的），应提交书面申请，由双方共同论证确定，待采购人认可后方可实施。维修完成后的配件需交由采购人处理，不得私自处理。

1.5 中标供应商需每个月把维保情况书面向采购人汇报，发现问题及时提出整改意见，以便采购人随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备无隐患运行。

1.6 中标供应商现场维修施工时，必须具有作业人员相关资质，设专人进行现场监督。拆卸，搬运和安装过程中，不得损坏其他公共设施及个人财产。文明施工，工完场清。

1.7 中标供应商现场施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必须配安全帽及安全带。中标供应商在履行本合同中发生的任何人身财产损失，以及给采购人或者第三方人身财产造成损害的，均由中标供应商负责赔偿，采购人有权将上述赔偿款从应支付给中标供应商的款项中直接扣除。

2. 消防泵系统要求

2.1 消防泵系统每月巡检一次，巡检需符合《消防联动控制设备通用技术条件（GB16806－2006）》之相关要求，建立相关巡检记录以备查。

2.2 消防泵运行无异常声音，运行无过载及漏水现象。

2.3 稳压系统自动工作正常，压力范围符合设计要求；自动泄压装置工作正常。
2.4 消防控制柜应保持自动状态，保证消控中心随时可以启动水泵。

2.5 消防控制柜应保证故障自动切换功能正常，即主泵发生故障，备用泵必须在5秒内自动启动备用泵。

2.6 消防泵系统一旦因维护，保养不到位，导致发生意外并造成损失的（经第三方权威部门鉴定），将由维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。

3. 生活水系统

3.1 生活水泵必须保证24小时无间断正常供水。

3.2 生活水泵必须每周轮流切换一次，运行无异常声音，运行无过载及漏水现象。

3.3 生活水系统如果发生停水事件，中标供应商必须在1小时内到达现场处理，常规问题4小时内解决，重大问题24小时内解决。超过24小时无法解决的，必须书面通知采购人，并在现场增加维修人员，尽快修复故障。

4. 排污水系统

4.1 排污泵系统必须自动工作正常。

4.2 排污泵必须每周轮流切换一次，运行无异常声音，运行无过载现象。

4.3 排污控制柜应保证故障自动切换功能正常，即主泵发生故障，备用泵必须在5秒内自动启动备用泵。
五、付款方式：
签订合同以后，先服务后付款，维保费每半年结算一次，每次支付维保费的50%。维保周期不足半年按日结算。

中标供应商需开具正式发票，若票据户名、开户行、账号与成交供应商不一致，采购人不予付款。

六、项目预算价：

本项目预算金额：人民币3.8万元/年，报价超过采购预算，将作为无效响应。
七、评标：

本次招标，采用最低评标价法。
附件一：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：  

现我单位               　　   （供应商名称）授权   　　（姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加江苏理工学院组织实施的编号为          号的采购活动。代理人在整个招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至工程履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人（签字或盖章）：

通讯地址： 

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

                                                      年    月    日

附件二

报价表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
                                供应商名称(加盖公章）：____________ 
                                   日期：_____年______月______日  
附件三：
分项报价表
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	楼号
	名称
	处理故障
	型号
	功率
	数量
	服务费单价（元/年）
	合计（元）

	68#地下室
	排污泵
	维保
	⌽50
	1.5KW
	3
	
	

	小计（元）
	

	59#地下室
	生活泵
	维保
	⌽100
	15KW
	2
	
	

	
	消防泵
	维保
	⌽100
	37KW
	2
	
	

	
	消防稳压泵
	维保
	⌽50
	4KW
	1
	
	

	
	排污泵
	维保
	⌽50
	2.2KW
	2
	
	

	
	电源柜
	维保
	双电源
	250A
	1
	
	

	
	生活泵控制柜
	维保
	直接启动
	60A
	1
	
	

	
	消防泵控制柜
	维保
	星三角启动
	100A
	1
	
	

	
	稳压泵控制柜
	维保
	直接启动
	20A
	1
	
	

	
	排污泵控制柜
	维保
	直接启动
	10A
	1
	
	

	小计（元）
	

	1号宿舍 增压泵房
	不锈钢生活泵
	维保
	⌽80
	7.5KW
	2
	
	

	
	生活泵控制柜
	维保
	变频启动
	60A
	1
	
	

	小计（元）
	

	主增压泵房
	双吸泵
	维保
	⌽150
	37KW
	2
	
	

	
	控制柜
	维保
	变频启动
	100A
	1
	
	

	小计（元）
	

	45#地下室
	生活多级泵
	维保
	⌽80
	7.5KW
	2
	
	

	
	消防泵
	维保
	⌽150
	30KW
	2
	
	

	
	喷淋泵
	维保
	⌽150
	37KW
	2
	
	

	
	排污泵
	维保
	⌽50
	2.2KW
	12
	
	

	
	生活泵控制柜
	维保
	变频启动
	60A
	1
	
	

	
	消防泵控制柜
	维保
	变压启动
	100A
	1
	
	

	
	喷淋泵控制柜
	维保
	变压启动
	100A
	1
	
	

	
	排污泵控制柜
	维保
	直接启动
	10A
	6
	
	

	小计（元）
	

	38#地下室
	消防泵
	维保
	⌽150
	22KW
	2
	
	

	
	喷淋泵
	维保
	⌽150
	7.5KW
	2
	
	

	
	排污泵
	维保
	⌽50
	2.2KW
	2
	
	

	小计（元）
	

	图文中心消防水泵
	电源柜
	维保
	双电源
	250A
	1
	
	

	
	消防泵控制柜
	维保
	变压启动
	100A
	1
	
	

	
	喷淋泵控制柜
	维保
	变压启动
	100A
	1
	
	

	
	排污泵控制柜
	维保
	直接启动
	10A
	1
	
	

	小计（元）
	

	图文中心生活水泵
	生活多级泵
	维保
	⌽80
	7.5KW
	3
	
	

	
	生活泵控制柜
	维保
	变频启动
	60A
	1
	
	

	小计（元）
	

	西苑食堂泵房42#
	不锈钢生活泵
	维保
	⌽80
	7.5KW
	2
	
	

	
	生活泵控制柜
	维保
	变频启动
	60A
	1
	
	

	
	热水泵
	维保
	⌽100
	11KW
	2
	
	

	
	热水泵控制柜
	维保
	变频启动
	60A
	1
	
	

	小计（元）
	

	57-1楼无负压泵组
	不锈钢生活泵
	维保
	⌽80
	2.2KW
	2
	
	

	
	生活泵控制柜
	维保
	变频启动
	60A
	1
	
	

	小计（元）
	

	凌波河排涝泵站
	混流泵
	维保
	⌽400
	30KW
	3
	
	

	
	控制柜
	维保
	直接启动
	250A
	1
	
	

	小计（元）
	

	北苑食堂提升泵站
	排污泵
	维保
	⌽100
	2.2KW
	3
	
	

	
	控制柜
	维保
	变频启动
	100A
	1
	
	

	小计（元）
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日  
